|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»*  **Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*  Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32*  E-mail: [*bimet2714@mail.ru*](mailto:bimet2714@mail.ru)  *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**ДЛЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ZQC-2000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | | Наименование и характеристика изделия | **Цена**  **(руб)** |
| **1** | **БРК 6522** | **БРК6522.09.000** | **Съемник с 3-мя комплектами захватов для снятия роликоподшипников, их внутренних и наружных колец, зубчатых шестерен и фланцев** | **80899** |
| **2** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.01.000** | **Приспособление для запрессовки наружного кольца заднего конического подшипника 32930/P5SO в шестерню дифференциала** | **13021** |
| **3** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.02.000** | **Приспособление для выпрессовки вала дифференциала** | **25090** |
| **4** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.03.000** | **Приспосбление подъемное для снятия входного вала дифференциала в сборе** | **3233** |
| **5** | **БРК ZQC-2000 04 000** | **БРК ZQC-2000.04.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца подшипника NU2311/ESO промежуточного вала** | **9709** |
| **6** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.05.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца подшипника 32930/P5SO дифференцила заднего** | **13237** |
| **7** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.06.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца подшипника 32024/P5SO дифференцила переднего** | **11722** |
| **8** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.07.000** | **Оправка для выпрессовки подшипника NUP214/SO из картера ППМ** | **5161** |
| **9** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.08.000** | **Приспособление для установки наружной обоймы подшипника 33216/SO со стороны фланца входного вала** | **4969** |
| **10** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.09.000** | **Приспособление для установки наружной обоймы подшипника NJ2311/SO** | **4902** |
| **11** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.10.000** | **Приспособление для установки манжеты (90х110х12) ППМ** | **13945** |
| **12** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.11.000** | **Приспособление для установки фланца на вал ППМ** | **6358** |
| **13** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.12.000** | **Диск упорный для выпрессовки подшипника дифференциала** | **1738** |
| **14** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.13.000** | **Приспособление для установки втулки пневмоцилиндра ППМ** | **5831** |
| **15** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.14.000** | **Приспособление для установки втулки на вал вилки ППМ** | **5380** |
| **16** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.15.000** | **Приспособление для установки внутренней обоймы подшипника NUP214E/SO на выходной вал ППМ** | **7373** |
| **17** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.16.000** | **Приспособление для установки внутренней обоймы подшипника NUP214E/SO на выходной вал ППМ** | **6719** |
| **18** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.17.000** | **Диск упорный для снятия конического подшипника дифференциала ППМ** | **1556** |
| **19** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.18.000** | **Головка шестигранная 55 фланцевой гайки вала ППМ** | **4773** |
| **20** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.19.000** | **Головка шестигранная 60 фланцевой гайки входного вала** | **5321** |
| **21** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.20.000 (2шт)** | **Оправка для выпрессовки двухрядного роликового подшипника 22216Е вала ПЗМ** | **4523** |
| **22** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.21.000** | **Приспособление для установки фланца входного вала** | **6701** |
| **23** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.22.000** | **Оправка для установки внутренней обоймы подшипника 33216/SO на входной вал со стороны фланца** | **7725** |
| **24** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.23.000** | **Съемник маслонасоса в сборе** | **10124** |
| **25** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.24.000** | **Оправка для установки внутренней обоймы подшипника 33216/SO на входной вал со стороны маслонасоса** | **9163** |
| **26** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.25.000** | **Приспособление для установки манжет входного вала** | **14649** |
| **27** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.26.000** | **Приспособление подъемное для снятия дифференциала** | **2325** |
| **28** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.27.000** | **Оправка для снятия/установки осей сателлитов дифференциала** | **1804** |
| **29** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.28.000** | **Приспособление для сборки осей сателлитов дифференциала** | **2667** |
| **30** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.29.000** | **Приспособление для выпрессовки штифта крепления маслоуловителя промежуточного вала** | **2043** |
| **31** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.30.000** | **Приспособление для выпрессовки штифта крепления маслоуловителя промежуточного вала** | **2654** |
| **32** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.31.000** | **Оправка для запрессовки наружной обоймы подшипника NJ208 в корпус вторичного вала ПЗМ** | **4861** |
| **33** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.32.000** | **Оправка для запрессовки наружной обоймы подшипника NJ208 в корпус вторичного вала ПЗМ** | **5387** |
| **34** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.33.000** | **Приспособление подъемное для снятия крышки РК** | **3069** |
| **35** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.34.000** | **Рычаг- монтировка для снятия крышки РК** | **2379** |
| **36** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.35.000** | **Приспособление для снятия кольца стопорного коронной шестерни вала ПЗМ** | **2020** |
| **37** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.37.000** | **Приспособление для сборки водила с осями сателлитов дифференциала** | **6805** |
| **38** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.38.000 (2шт)** | **Фиксатор наружных колец конических подшипников** | **3434** |
| **39** |  | **БРК ZQC-2000.39.000** | **Приспособление подъемное для вала промежуточного** | **3853** |
| **40** | **БРК ZQC-2000** | **БРК ZQC-2000.40.000** | **Съемник наружного кольца с роликами и сепаратором подшипника NJ208 вала ПЗМ** | **13957** |
| **41** |  | **БРК ZQC-2000.41.000** | **Оправка для выпрессовки наружного кольца подшипника– NJ2311E/SO (номер на подшипнике) из корпуса промежуточного вала** | **5082** |
| **42** | **БРК 6522** | **БРК6522.14.000** | **Оправка для выпрессовки и запрессовки наружной обоймы подшипника 32024/P5SO дифференциала со стороны ППМ** | **6902** |
| **43** | **TS 212W** | **TS 212W** | **Приспосбление для подъема промежуточного вала** | **2697** |
| **44** | **TS 222W** | **TS 222W** | **Приспосбление для подъема промежуточного вала** | **8496** |
| **45** | **a-vg 2000-01** | **A-VG 2000-01** | **Оправка для выпрессовки наружного кольца подшипника NJ2311E/SO** | **3901** |
| **46** | **sk-18390** | **SK-18390R** | **Ручка** | **2128** |
| **47** | **Рым-болт М16** |  | **Рым- болт М16** | **473** |
| **48** |  |  | **Головка- торцовая 18** | **483** |
| **49** | **Съемник подш 208** |  | **3-х лапый съемник (китайский- 4² / 700) подшипников диаметров до 100 мм. Для съема внутреннего кольца подшипника NJ208 вторичного вала ПЗМ** | **787** |
| **50** | **БРКУ 6522** | **БРКУ 6522.06.000 (комплект)** | **Приспособление для запрессовки 2-х рядного роликового подшипника 22218Е выходного вала со стороны дифференциала и подшипников первичного и промежуточного валов** | **23499** |
| **ИТОГО:** | | | | **395526** |